Приложение №

к закупочной документации

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:Генеральный директорООО «Ситэк»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ахметов А.А.04 февраля 2020 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Запроса оферт по отбору организации

на право заключения договора

Выполнение работ по объекту:

«Удаление ДКР в охранных зонах магистральных газопроводов-отводов к энергоблокам № 1 и № 2 Калининградской ТЭЦ-2 на участках от ПК 213+12 до ПК 226+70».

Заказчик и организатор процедуры закупки: ООО «Ситэк»

Москва 2020 г.

1. **Период оказания услуг: Не менее 15 (пятнадцати), но не более 20 (двадцати) календарных дней.**
2. Начальная (максимальная) цена
* Для участников, не освобожденных от уплаты НДС – 5052439,24 рублей (Пять миллионов пятьдесят две тысячи четыреста тридцать девять рублей 24 копейки), в т.ч. НДС 20 % 842073,21 рубля (Восемьсот сорок две тысячи семьдесят три рубля 21 копейка).
* Для участников, освобожденных от уплаты НДС (без НДС) – 4210366,03 рублей (Четыре миллиона двести десять тысяч триста шестьдесят шесть рублей 03 копейки).
* Начальная (максимальная) цена включает в себя все затраты Подрядчика при выполнении Работ на Объекте, в том числе: затраты на производство строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, изделий и конструкций, затраты по транспортировке, разгрузке, временному хранению, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1. Место оказания услуг (выполнения работ), общие сведения:

Российская Федерация, Калининградская область, Гурьевский район.

1. Вид работ и услуг:
* Выполнить работы, связанные с удалением древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах магистральных газопроводов-отводов к энергоблокам № 1 и № 2 Калининградской ТЭЦ-2 на участках от ПК 213+12 до ПК 226+70 общей площадью 3,395 га, в том числе:
* расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную и срезка кусторезом на тракторе;
* корчевание корней кустарника и мелколесья с помощью техники;
* сбор, подбор древесных остатков;
* сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника;
* засыпка подкоренных ям бульдозерами;
* выкашивание, срезка поросли, сгребание и уборка трав;
* обработка препаратом «Раундап» для борьбы с растительностью и сорняками.
* Данное техническое задание является основанием для производства работ по благоустройству территории охранной зоны;
* Перед началом работ оформить разрешение и необходимые допуски на производство работ у эксплуатирующей организации на объект повышенной опасности. Провести необходимые согласования с местными органами исполнительной власти;
* Организовать складское хозяйство, установить временные здания и сооружения;
* Подготовить и установить в зоне работы бригады инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ, обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;
* Поставка материалов производится Подрядчиком с осуществлением контроля их качества и наличия соответствующих сопроводительных документов. Выбор места складирования определяется на месте, с уведомлением эксплуатирующей организации;
* Мусор и все отходы использованных материалов, образованные в результате выполнения работ, необходимо вывезти в специально отведенные места для утилизации отходов, согласованные с соответствующими органами по охране природы;
* Ведомость вида и объема работ определена настоящим Техническим заданием в Приложении №1 и является неотъемлемой его частью.
1. Технические требования к выполняемым работам и материалам:
* Работы, связанные с удалением древесно-кустарниковой растительности осуществлять с применением технологий и технических средств, обеспечивающих соответствующее ограничение отрицательных последствий и не должны противоречить основным требованиям к качеству производства работ, изложенным в ВСН 33-2.3.01-83;
* Работы по расчистке трассы от кустарника и мелколесья производятся вручную с применением средств малой механизации;
* Высота корней срезанного кустарника и мелколесья не должна превышать 10 см;
* Очистку от корней, оставшихся после срезки кустарника и мелколесья, произвести с применением машин корчеватели-собиратели на базе тракторов;
* Сразу после рубки порубочные остатки должны быть уложены в кучи или валы шириной не более 3 м, с последующей утилизацией в специально отведенных местах;
* При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать требования техники безопасности;
* После окончания работ по вывозке выкорчеванных корней, порубочных остатков и погребенной древесины на месте производства работ не должно оставаться древесных остатков, препятствующих обработке;
* Обработку травяного покрова, кустарников и поросли производить методом опрыскивания с использованием ранцевых моторных и ручных опрыскивателей препаратом «Раундап». Опрыскивание должно быть равномерно распределено по всей обрабатываемой площади. Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам производятся весной или летом.
1. **Общие требования к выполняемым работам:**
* **Выполнять работы качественно, своевременно с соблюдением правил и требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также в соответствии с требованиями, ГОСТов, СНиП, техническими регламентами и другими нормативными документами, установленными законодательством РФ и органами государственного надзора;**
* **Подрядчик должен обладать штатом обученного и аттестованного персонала со знанием требований промышленной безопасности согласно ФЗ 116 от 20.06.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;**
* **Подрядчик должен иметь в собственности либо долгосрочной аренде спецтехнику, оборудование и прочие материально-технические ресурсы, находящиеся в идеальном рабочем состоянии, позволяющем эффективно и с надлежащим качеством выполнить работы;**
* На стадии подачи заявки Участник должен будет представить конкретный список механизмов и оборудования, которые он предлагает для использования при выполнении договора. Перечень минимально - необходимых машин и прочего материально-технического оборудования указан в Приложении № 2;
* **Согласно ВСН 51-1-80 перед началом строительных работ предприятия, организации или отдельные граждане, производящие эти работы, обязаны получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода. Перед началом работ приказом по организации, производящей строительные работы, из числа инженерно-технических работников должно быть назначено лицо, ответственное за производство работ (руководитель работ);**
* **Согласно ВСН 51-1-80 п. 12, весь персонал, занятый на производстве строительно-монтажных и других работ в охранных зонах, должен быть обучен методам и проинструктирован по последовательности безопасного ведения работ, ознакомлен с местонахождением трубопроводов и их сооружений, их обозначением на местности. Обучение и инструктаж оформляются в установленном порядке организацией, производящей работы;**
* **Согласно ст. 213 ТК для выполнения поручаемой работы допускаются работники при условии прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра, в порядке и на условиях, определенных трудовым законодательством. (**Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011г., «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых, проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)»;
* **Участник (Подрядчик) должен состоять в едином реестре членов СРО в соответствии с требованиями Информационной карты Запроса оферт;**
* **Заказчик имеет право в любое время проверять качество выполнения Подрядчиком работ по договору, технологию оказания услуг, соблюдение условий договора, а также требований охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности;**
* **Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика при выполнении работ на территории. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, подрядчик обязан произвести восстановительные работы до окончания срока действия договора.**
1. Дополнительные требования при проведении работ:
* Работы выполняются иждивением Подрядчика – его силами, средствами, а также с использованием его материалов;
* Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ;
* Поставляемые используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта;
* Указания и требования представителя технического надзора Заказчика по вопросам качества применяемых материалов, изделий и конструкций, а также качества ремонтно-восстановительных работ, являются для подрядной организации обязательными.
1. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
* Все материальные ресурсы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных и противопожарных норм.
* Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды. Работы следует выполнять с соблюдением пожарных норм безопасности, а также с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда и иных нормативных правовых актов;
* Для предотвращения аварийных ситуаций, при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий;
* Ответственность за пожарную безопасность на объектах, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения, несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, им назначенное. Организация должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства Подрядчик должен проводить инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты;
* На месте производства работ должны быть аптечки с медикаментами, средства оперативной связи, набор фиксирующих шин и другие средства для оказания первой помощи пострадавшим;
* Строительная площадка должна быть обеспечена средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем.
1. Требования к результатам работ
* Качество выполненных работ должно соответствовать действующим санитарным нормам и правилам, техническим условиям, а также требованиям действующих СНиП, другим нормативным документам, установленным законодательством РФ и органами государственного надзора;
* Выявленные недостатки Подрядчик устраняет своими силами и средствами;
* Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов;
* В состав результата Работ должны быть включены все лицензии и разрешения, необходимые для использования Заказчиком результата Работ.
1. Требования по объему гарантий качества работ:
* Подрядчик обязан безвозмездно устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока;
* Гарантийный срок составляет не менее 1(одного) года со дня подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ;
* Гарантийные обязательства на выполненные работы по устранению дефектов, продлеваются с момента выполнения этих работ;
* Если допущенные дефекты привели к ущербу деловой репутации Заказчика, то по требованию Заказчика Подрядчик должен будет за свой счет предпринять дополнительные меры по восстановлению деловой репутации Заказчика.
1. Требования к выполнению работ установлены следующими нормативными правилами:
* ВСН 51-1-97 Правила производства работ при капитальном ремонте магистральных газопроводов;
* СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
* СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
* ВСН 51-1-80 Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных газопроводов;
* СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;
* ВСН 33-2.3.01-83 Нормы и правила производства культуртехнических работ
* СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации МГ»;
* ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации»;

Примечание: Перечень НТД может быть изменен в связи с вводом в действие новых НТД и исключением действующих.

Приложение № 1

Ведомость объемов работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|   | Раздел 1. Удаление ДКР |   |   |
| 1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли | 100 м2 | 271,6 |
| 2 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | га | 0,679 |
| 3 | Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) | га | 3,395 |
| 4 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые | га | 3,395 |
| 5 | Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые | га | 3,395 |
| 6 | Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в грунтах естественного залегания, кустарник и мелколесье густые | га | 3,395 |
| 7 | Подбор древесных остатков подборщиками с трактором мощностью 59 кВт (80 л.с.): в грунтах естественного залегания | га | 3,395 |
| 8 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 100 шт | 5,66 |
| 9 | Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой | 100 м2 | 339,5 |
| 10 | Сгребание и уборка трав | га | 3,395 |
| 11 | Погрузка дров | 1 т груза | 875,91 |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 875,91 |
| 13 | Разгрузка дров | 1 т груза | 875,91 |
| 14 | Приготовление раствора: водного"Раундап" | 10 т | 0,172 |
| 15 | Опрыскивание лесных культур опрыскивателем | га | 3,395 |

Приложение № 2

Перечень необходимых машин, механизмов и оборудования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование необходимых машин, механизмов и оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | шт | 1 |
| 2 | Корчеватели-собиратели с трактором, мощность 59-79 кВт | шт | 2 |
| 3 | Газонокосилки моторные | шт | 4 |
| 4 | Кусторезы навесные с гидравлическим управлением на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | шт | 1 |
| 5 | Валкователи древесных остатков (без трактора) | шт | 2 |
| 6 | Опрыскиватели вентиляторные | шт | 1 |
| 7 | Подборщики мелких древесных остатков | шт | 1 |
| 8 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59-79 кВт | шт | 1 |
| 9 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 18 кВт (25 л. с.) | шт | 1 |