Приложение к коммерческой документации

|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:**Генеральный директорООО «СИТЭК»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ахметов А.А.« » 2015 г. |  |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На открытый запрос предложений по отбору организации**

**На право заключения контракта по оказанию услуг спасателей**

Заказчик и организатор процедуры закупки: ООО «СИТЭК»

Москва 2015 г.

**Предмет запроса предложений и его краткое описание:** Оказание услуг по обеспечению готовности сил и средств для выполнения аварийно-спасательных работ, а также проведение учебно-тренировочных мероприятий на объектах заказчика

1. **Период оказания услуг: в течение года с момента подписания контракта.**
2. **Начальная (максимальная) цена** работ составляет:

- 429600,00 (четыреста двадцать девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек), с учетом НДС 18%.

- 364067,76 (триста шестьдесят четыре тысячи шестьдесят семь рублей 76 копеек), без учета НДС 18 %.

1. **Перечень обслуживаемых объектов Заказчика:**

**Газопровод-отвод к Калининградской ТЭЦ-2, уложенный подземно от ограждения кранового узла на 138,86 км МГ «Вильнюс-Калининград» (узла подключения газопровода-отвода к Калининградской ТЭЦ-2) ПК 0+15,6 газопровода-отвода к Калининградской ТЭЦ-2 до ограды Калининградской ТЭЦ-2, ПК 222+93, в составе:**

**1. Основная нитка**

**Линейная часть газопровода D530, Ру 5,4 МПа, протяженность 22 299 м., с узлом запуска очистного устройства (ПК0+60), узлом приема очистного устройства (ПК206+0,5), двумя узлами подключения резервной нитки (ПК86+00, ПК116+10)**

**2. Резервная нитка**

**Линейная часть газопровода D530, Ру 5,4 МПа, протяженность 3100м.**

**3. Кабельная линия связи**

**-2-х ниточная кабельная линия связи, протяженностью 30,08 км.;**

**- 2-х ниточная резервная кабельная линия связи, протяженностью 3,4 км. с установкой четырех блок-блоксов КБМУКЗ - 1 шт., (ПК+60), ББТМ – 1 шт., (ПК86+00) и КБМУКЗ – 1 шт., (ПК116+10), ББТМ – 1шт, (ПК206+05).**

**4. Электрохимзащита**

**с установкой протекторов катодной станции с установкой глубинного анодного заземления МГ-2 «Менделеевец» - 4 шт, расположенных в 2-х скважинах глубиной по 50 м.**

**5. Электроснабжение линейных потребителей**

**- кабельная линия электроснабжения (ПК0+00), протяженностью 1100м.;**

**- кабельная линия электроснабжения (ПК116), протяженностью 895 м.;**

**- кабельная линия электроснабжения (ПК206+05), протяженностью 260 м.;**

**- линия ЛЭП 15 кВт, протяженностью 833 м. с установкой трансформаторной подстанции КТП 15/0,23 кв.**

**4. Перечень аварийно-спасательных работ, входящих в предмет запроса предложений, при возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС):**

**- Ввод сил и средств в зону ЧС;**

**- Оказание первой помощи пострадавшим;**

**- Эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны ЧС;**

**- Поисково-спасательные работы в зоне ЧС;**

**- разборка завалов;**

**- газоспасательные работы (Комплекс аварийно-спасательных работ по оказанию помощи пострадавшим при взрывах, пожарах, загазованиях) в зоне ЧС;**

1. **Требования к участникам при оказании услуг:**

**5.1 Руководствоваться в своей деятельности требованиями пожарной, промышленной и экологической безопасности, установленными Российским законодательством, соответствующими положениями, уставами, правилами и другими нормативными правовыми актами;**

**5.2 Иметь в наличии квалифицированных кадровых работников, со знанием требований промышленной безопасности согласно ФЗ 116 от 20.06.1997, предварительно прошедших медицинское освидетельствование, специальную подготовку, выполнение нормативов по физической подготовке, обучение, аттестацию, на проведение аварийно-спасательных работ, что должно быть подтверждено представленными удостоверениями, свидетельствами. Вышеуказанный кадровый ресурс должен быть снабжен необходимыми инструментами, инвентарем, средствами индивидуальной и коллективной защиты;**

**5.3 Согласно Федерального закона № 151 от 22.08.1995, иметь в наличии Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях, выданное Межведомственной комиссией по аттестации аварийно-спасательных формирований, а также иметь разрешение на газоспасательные работы на объектах «Заказчика»;**

**5.4 Поддерживать силы и специальные поисково-спасательные средства в постоянной готовности к выдвижению и проведению работ по ликвидации последствий ЧС на обслуживаемых Объектах заказчика;**

**5.5 Осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления, а также с соответствующими службами технического обслуживания объекта «Заказчика»;**

**5.6 Участник должен иметь оперативный транспорт со светографической раскраской установленного образца и специальные звуковые и световые сигналы;**

**5.7 Участник должен представить в Предложении о качестве оказания услуг, схему оказания требуемых Услуг, с учетом их выполнения силами привлекаемых субподрядных организаций в рамках исполнения обязательств по договору;**

**5.8 Проводить устные консультации по профилактическим мерам, направленным на предупреждение и минимизацию последствий аварийных, чрезвычайных ситуаций на объектах «Заказчика».**

1. **Место оказания услуг (выполнения работ):**

**РФ, Калининградская область, Гурьевский район.**

1. **Виды аварийно-спасательных работ:**

- Разведка зоны ЧС, в том числе химическая (состояние объекта, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны ЧС).

- Ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону ЧС (чрезвычайной ситуации).

- Оказание первой помощи пострадавшим.

- Эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны ЧС.

- Разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов в завалах, наведение переправ.

- Работы по инженерной и организационной подготовке участков спасательных работ и рабочих мест в зоне чрезвычайной ситуации (расчистка площадок, установка на площадках техники, ограждений и предупредительных знаков, освещение рабочих мест).

- Дегазация в зоне чрезвычайной ситуации.

- Газоспасательные работы (комплекс аварийно-спасательных работ по оказанию помощи пострадавшим при взрывах, пожарах, загазованиях) в зоне ЧС.

- Ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией систем, оборудования, выбросами в окружающую среду взрывоопасных и аварийно химически опасных веществ.

1. **Дополнительные требования при оказании услуг спасателей:**

- Спасатели обязаны быть в готовности к участию в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенствовать свою физическую, специальную, медицинскую, психологическую подготовку, совершенствовать навыки действий в составе аварийно-спасательных формирований, неукоснительно соблюдать технологию проведения аварийно-спасательных работ.

- работы выполняются иждивением подрядчика – его силами, средствами, а также использованием его материалов.

1. **Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:**

9.1 Все материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных и противопожарных норм.

9.2 Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды. Работы следует выполнять с соблюдением пожарных норм безопасности. Также выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов.

9.3 На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

9.4 Ответственность за пожарную безопасность на объектах, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения, несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, им назначенное. Перед началом аварийно-спасательных работ, Подрядчик должен проводить инструктаж о методах, последовательности выполнения работ, необходимых средствах индивидуальной защиты.

9.5 На месте производства работ должны быть аптечки с медикаментами, средства оперативной связи, набор фиксирующих шин и другие средства для оказания первой помощи пострадавшим.

1. **Требования к оказанию услуг спасателей установлены следующими нормативными правилами:**

ФЗ № 68 от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ФЗ № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

ФЗ № 151 от 22.08.1995 «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»